「제2종 철도차량운전면허 표준교재」도시철도 시스템 일반 수정

과목명 : 도시철도 시스템 일반

페이지

원문

검토의견

기 타

목차

3.4 도시철도역 운영-> 3.4 도시철도 역 운영

1-4

1.2.2 도시철도의 종류(차량 종류에 따른 분류) -> 도시철도의 특성

1-4

1.2.3 도시철도의 종류 ->

도시철도의 종류(차량 종류에 따른 분류)

1-5

고좌식 -> 과좌식

1-6

용인 에버라인 -> 용인경량전철

1-8

코레일공항철도 -> 공항철도

1-8

서해선 소사~원시구간이나 경전철 노선 등 민자사업으로 건설 및 운영되는 노선이 많이 있으므로

”국내 유일의 특화된 철도이다“-> ”민자투자사업으로 추진된 철도다“

1-12

용인에버라인-> 용인경량전철

1-13

용인에버라인 -> 용인경량전철

1-14

코레일공항철도 -> 공항철도

1-14

용인에버라인 -> 용인경량전철

2-3

표

철도건설법 -> 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률

· ‘철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률’로 개정(2019. 3. 14.) -> · ‘철도건설법’에서 ‘철도의 건설 및~

추가

2-10

1960 -> 1906

3-1

3.4 도시철도역 운영 ->3.4 도시철도 역 운영

3-3

신분당선 주식회사, 경기철도 주식회사 -> 삭제

추가

서해철도 주식회사	운영기술본부 운영처
김포도시철도	안전경영실 고객지원처

3-18

3.4 도시철도역 운영 ->3.4 도시철도 역 운영

3-20

3.4.3 도시철도역 안내 방송 -> 3.4.3 도시철도 역 안내 방송

4-3

면허 취득 -> 합격

4-3

코레일 -> 한국철도공사

4-4

코레일 -> 한국철도공사

4.4

이전 ) -> 이전)

띄워쓰기 수정

4-5

코레일 -> 한국철도공사

4-21

Light Rail transit -> Light Weight Electric Railway

4-22

① 급곡선 및 급기울기 주행이 가능(R=30m, 기울기 100‰)하다.

4-28

5) 연간 -> 역간

4-36

기존 철도는 차륜과 레일 간의 마찰 즉, 점착력에 의하여 열차가 주행하는 방식이나 시설 및 보수면에서의 문제점으로 인해 350km/h가 영업 최고 속도의 한계로 되어 있다 ⇒ 초고속운전의 한계가 있다.

4-38

1067mm -> 762mm

5-13

직류 직원전동기 → 직류 직권전동기

6-2

형(形) -> 모양

6-3

형 -> 모양

음 -> 소리

6-3

가선절연구가뇨지 -> 가선절연구간표지

6-5

IEC -> ICE

6-14

Distamce -> Distance

6-15

Appendent -> Appendant

6-27

선로전환기 -> 포인트

6-28

활출 -> 할출(割出)

7-6

수서~ 평택 간 61.1km, 2017. 12. 22. 서원주~강릉 간 120.7km를 개통하여 현재 운행중에 있다.

삭제

7-7

[표 7-1] 출처 표기 필요

출처 : 철도에서의 에너지 이용효율 평가방법에 관한 고찰(2008.11.7.)

추가

7-8

[표 7-2] 출처 표기 필요

출처 : 전기연감(1997)

추가

8-24

코레일 -> 한국철도공사

8-29

코레일 -> 한국철도공사

10-3

코레일 -> 한국철도공사

10-1

본선개통 및 증거확보 -> 본선개통

수정

10-16

삭제

10-21

코레일 -> 한국철도공사

10-24

코레일 -> 한국철도공사

11-4

1941-> 1968