화물운송종사 자격취득 교육과정 실기수행능력 평가 기준

가. 자동차점검(문답형)

평 가 명	자동차점검
평가유형	문답형	평가배점	20점
평가목적	○ 운행전 차량의 기본적인 점검사항 이해 ○ 자동차 안전의 위험요소 이해
평가기준	○ 총문항수 : 평가항목 범위 내에서 5문제 출제 ○ 평가점수 : 이해정도에 따라 문제당 상(4점), 중(2점), 하(0점)로 구분

평가항목	세 부 평 가 항 목
타이어 점검	1. 공기압점검	○ 공기압 기준 확인(표식이해) ○ 공기압 측정(게이지사용) ○ 전후, 좌우 타이어 공기압 비교
	2. 마모상태점검	○ 마모한계선의 위치 확인 ○ 마모량(높이) 측정 ○ 측면(사이드월)부 손상구분
	3. 타이어 표기	○ 타이어의 생산연도 표기 ○ 타이어의 재질
제동계통 점검	1. 제동장치 고장점검	○ 작동페달의 원활성 점검 ○ 시동후 에어체크 확인 ○ 제동계통 오일 누유 확인
	2. 등화장치 작동 점검	○ 차폭등, 번호등 작동 ○ 속도표시 장치 등 작동
	3. 에어탱크 누출점검	○ 에어탱크 균열상태 확인 ○ 연결부 조임나사 체결 확인 ○ 에어탱크 고정 확인
	4. 에어라인 점검	○ 탱크 연결부 절손 확인 ○ 에어라인 변색 확인 ○ 에어누출 탐지(시동후)
엔진계통 점검	1. 전기계통 결함점검	○ 계기판내 전원작동상태 ○ 체결 단자 헐거움 점검 ○ 휴즈박스 점검
	2. 연료계통 결함점검	○ 연료탱크 외부 누유 확인 ○ 엔진룸 연료누유 확인 ○ 계기판, 연료필터 등 확인
	3. 오일계통 결합점검	○ 엔진오일량 점검 ○ 엔진오일 바닥면 누유 확인 ○ 자동변속기오일 상태 및 용량 확인
	4. 기타 벨트류 점검	○ 벨트류 절손(끊어짐) 확인 ○ 장력조절(텐션베어링 등) 확인 ○ 벨트류 경화(딱딱해짐) 확인

나. 안전표지 이해(문답형)

평 가 명	안전표지 이해
평가유형	문답형	평가배점	20점
평가목적	○ 교통안전 표지판, 노면 표시의 이해 ○ 화물 취급 시 주의사항의 이해
평가기준	○ 총문항수 : 평가항목 범위 내에서 5문제 출제 ○ 평가점수 : 문제당 4점

평가항목	세 부 평 가 항 목
도로안전 표지판 이해	1. 주의 표지판 구분	○ 주의표지별 의미
	2. 지시 표지판 구분	○ 지시표지별 의미
	3. 규제 표지판 구분	○ 규제표지별 의미
	4. 보조 표지판 구분	○ 보조표지별 의미
노면표시의 이해	1. 색상의 의미	○ 황색, 흰색, 파란색의 의미
	2. 선 표시의 의미	○ 점선, 실선, 이중실선의 의미
	3. 노면표시의 의미	○ 노면표시의 의미
	4. 화살표의 의미	○ 진행/금지 방향의 이해
화물취급 표지의 이해	1. 보관표지	○ 방사능, 직사광선 등 취급 구분 ○ 포장화물의 유통시 온도제한
	2. 작업표지	○ 굴림 방지 ○ 쌓은 방향, 단수 제한 등 취급사항 ○ 무게중심 위치
	3. 지게차 사용표지	○ 지게차 취급 금지 ○ 지게차 꺾쇠 취급 표시
	4. 화물결속 표지	○ 슬링 거는 위치 ○ 갈고리 금지

다. 올바른 운전(운전형)

평 가 명	기본주행(협소 슬라롬통과)
평가유형	운전형	평가배점	30점
평가목적	○ 화물운전자의 기본적인 차량 운전능력 평가

평가항목

○ 주행완료시간

○ 트래픽콘 충돌개수

○ 외부경계선 이탈횟수

평가기준

(단위: 초)

평가점수	30	25	20	15	10	5	실격(0점)
주행완료시간	15.00 이내	15.01 ∼ 20.00	20.01 ∼ 25.00	25.01 ∼ 30.00	30.01 ∼ 35.00	35.01 ∼ 40.00	40.01 이상

※ 감점 : 1) 트래픽콘 충돌 또는 외부경계선 이탈 1회 당 5점 감점

2) 안전띠 미착용 또는 한 손 운전 시 5점 감점

라. 화물 취급(작업운전형)

평 가 명	화물적재 후 주차 및 이동
평가유형	작업운전형	평가배점	30점
평가목적	○ 적재차량 주차 후 조치사항 평가 ○ 화물적재물의 크기를 고려한 주차능력 평가

평가항목

○ 주차수행시간

○ 트래픽콘 충돌개수

○ 적재물의 이탈여부

평가기준

(단위: 초)

평가점수	30	25	20	15	10	5	실격(0점)
주차수행시간	40.00 이내	40.01 ∼ 55.00	55.01 ∼ 70.00	70.01 ∼ 85.00	85.01 ∼ 100.00	100.01 ∼ 115.00	115.01 이상

※ 감점 : 1) 트래픽콘 충돌 또는 바퀴가 경계선 침범 1회 당 5점 감점

2) 안전띠 미착용 또는 한 손 운전 시 5점 감점